**Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky**

**Cenový formulár**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položkovitý rozpočet | | | | | |
| Názov položky | počet/ks | jednotková cena bez DPH | DPH | jednotková cena s DPH | celková cena s DPH |
| **Univerzálny robot:**  rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv) príkon elektro: 2,8kW/400V objem kotlíka: 60l regulácia: 3 rýchlosti zdvíhanie kotlíka: elektromechanické prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo:  -kotlík, hák, metla, miešač, vozík príslušenstvo na objednávku:  - strúhač zeleniny - mlynček na mak - mlynček na mäso -30l kotlík s príslušenstvom | 1 |  |  |  |  |
| **Výdajný pult ohrevný:**  rozmer: 1200x700x900mm  vane sú lisované - delené  spodná polica  posuvné dvere | 1 |  |  |  |  |
| **Sporák kombinovaný:**  Sporák kombinovaný  4x plynový horák  elektrická teplovzdušná rúra GN 2/1  2x výkon horáka 10 kW  2x výkon horáka 7 kW  výkon rúry: 5,20 kW  rozsah teplôt: 80 - 300 °C  regulácia termostatom  pilotný plameň  bezpečnostná termopoistka  príkon plyn: 34,00 kW  príkon elektro: 5,40 kW / 400 V  rozmery: 800x920x900 mm (š x h x v) | 1 |  |  |  |  |
| **Panvica elektrická:**  Panvica elektrická  prevedenie: špeciálna celonerezová vaňa nerez AISI 430  objem vane: 85 litrov  pracovná teplota: 100 - 270 °C  regulácia termostatom  manuálne sklápanie  napúšťací ventil  príkon: 10,2 kW / 400 V  rozmery: 800x920x900 mm (š x h x v) | 1 |  |  |  |  |
| **Kotol elektrický:**  Rozmer: 900 x 900 x 900 mm  Objem: 100 litrov  Príkon: 12 kW  Napätie: 400 V  Prevedenie: okrúhly duplikátor  2" výpustný ventil  automatické dopúšťanie  dno nerez AISI 316 | 1 |  |  |  |  |
| **Umývačka riadu priebežná:**  AISI 304 nerezová konštrukcia a boiler  Dvojplášťová vaňa umývačky  Bezpečnostný termostat  3 programy: 120/180/240 sekúnd  Využiteľná výška dverí 42cm  Elektrické pripojenie: 6,75 kW/ 400 V - Energetická úspora  Rozmery: 625 x 740 x 1490 mm  Rozmery koša: 500 x 500 mm  Spodné a horné umývacie rameno  Dávkovač umývacieho prostriedku  Dávkovač oplachového prostriedku  Automatický zmäkčovač vody | 1 |  |  |  |  |
| **Mraznička nerezová:**  Rozmer: 750x835x2040 mm  Napätie: 230 V  Objem: 700 lt.  Prevedenie: potravinárska nerez AISI 304  Prevádzková teplota: -15/-22 0C | 1 |  |  |  |  |
| **Chladnička nerezová:**  Rozmer: 750x835x2040 mm  Napätie: 230 V  Objem: 700 lt.  Prevedenie: nerezové vnútro aj obal  Prevedenie: potravinárska nerez AISI 304  Prevádzková teplota: 0/+10 0C | 1 |  |  |  |  |
| **Konvektomat elektrický:**  Rozmer vonkajší: 920x874x730 mm  Rozmer vnútorný: 645x650x510 mm  Kapacita pre GN: 6 x GN 1/1  Elektrický príkon: 10,1 kW  Elektrické pripojenie: 400V3N 50-60Hz  Rozteč zásuvov: 70,5 mm  Prívod vody: 3/4 ´  H2O tlak v Bar: 2  Hmotnosť: 135 kg  Pečenie v oC od 10 do 300 °C  Pečenie v % od 0 do 100 %  Kombinácia v °C od 30 do 250 °C  Kombinácia v % od 10 do 90 %  Para v °C od 30 do 125 °C  1. Krytie IPX5 proti vode  2. Možnosť manuálneho varenia  3. 6 programy v 3 krokoch  4. RDC parný generátor – dokonalá para  5. UR2 nastavenie vlhkosti  6. AWC reverzný ventilátor  7. 2 rýchlostný ventilátor  8. PTM kontrola teploty počas varenia  9. Tlačidlo pre reset alarmu  10. Dvere s dvojitým zasklením  11. Halogénové osvetlenie komory  12. Možnosť vákuovej sondy KSFMS | 1 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Adresa: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Dátum: |  |