**Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky**

**Cenový formulár**

|  |
| --- |
| Položkovitý rozpočet |
| Názov položky  | počet/ks | jednotková cena bez DPH | DPH | jednotková cena s DPH | celková cena s DPH |
| **Univerzálny robot:** rozmer: 570x1070x1140mm(šxhxv)príkon elektro: 2,8kW/400Vobjem kotlíka: 60lregulácia: 3 rýchlostizdvíhanie kotlíka: elektromechanicképrevod pomocou ozubených koliesvýstup na prídavné zariadeniezákladné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozíkpríslušenstvo na objednávku: - strúhač zeleniny- mlynček na mak- mlynček na mäso-30l kotlík s príslušenstvom | 1 |  |  |  |  |
| **Výdajný pult ohrevný:**rozmer: 1200x700x900mmvane sú lisované - delenéspodná policaposuvné dvere | 1 |  |  |  |  |
| **Sporák kombinovaný:**Sporák kombinovaný 4x plynový horák elektrická teplovzdušná rúra GN 2/1 2x výkon horáka 10 kW 2x výkon horáka 7 kW výkon rúry: 5,20 kW rozsah teplôt: 80 - 300 °C regulácia termostatom pilotný plameň bezpečnostná termopoistka príkon plyn: 34,00 kW príkon elektro: 5,40 kW / 400 Vrozmery: 800x920x900 mm (š x h x v) | 1 |  |  |  |  |
| **Panvica elektrická:** Panvica elektrická prevedenie: špeciálna celonerezová vaňa nerez AISI 430objem vane: 85 litrov pracovná teplota: 100 - 270 °C regulácia termostatom manuálne sklápanie napúšťací ventil príkon: 10,2 kW / 400 V rozmery: 800x920x900 mm (š x h x v) | 1 |  |  |  |  |
| **Kotol elektrický:**Rozmer: 900 x 900 x 900 mmObjem: 100 litrovPríkon: 12 kWNapätie: 400 VPrevedenie: okrúhly duplikátor2" výpustný ventilautomatické dopúšťaniedno nerez AISI 316 | 1 |  |  |  |  |
| **Umývačka riadu priebežná:**AISI 304 nerezová konštrukcia a boilerDvojplášťová vaňa umývačky Bezpečnostný termostat3 programy: 120/180/240 sekúndVyužiteľná výška dverí 42cmElektrické pripojenie: 6,75 kW/ 400 V - Energetická úsporaRozmery: 625 x 740 x 1490 mmRozmery koša: 500 x 500 mmSpodné a horné umývacie ramenoDávkovač umývacieho prostriedkuDávkovač oplachového prostriedkuAutomatický zmäkčovač vody | 1 |  |  |  |  |
| **Mraznička nerezová:**Rozmer: 750x835x2040 mmNapätie: 230 VObjem: 700 lt.Prevedenie: potravinárska nerez AISI 304Prevádzková teplota: -15/-22 0C | 1 |  |  |  |  |
| **Chladnička nerezová:**Rozmer: 750x835x2040 mmNapätie: 230 VObjem: 700 lt.Prevedenie: nerezové vnútro aj obalPrevedenie: potravinárska nerez AISI 304Prevádzková teplota: 0/+10 0C | 1 |  |  |  |  |
| **Konvektomat elektrický:**Rozmer vonkajší: 920x874x730 mmRozmer vnútorný: 645x650x510 mmKapacita pre GN: 6 x GN 1/1Elektrický príkon: 10,1 kWElektrické pripojenie: 400V3N 50-60HzRozteč zásuvov: 70,5 mmPrívod vody: 3/4 ´H2O tlak v Bar: 2Hmotnosť: 135 kgPečenie v oC od 10 do 300 °CPečenie v % od 0 do 100 %Kombinácia v °C od 30 do 250 °CKombinácia v % od 10 do 90 %Para v °C od 30 do 125 °C1. Krytie IPX5 proti vode2. Možnosť manuálneho varenia3. 6 programy v 3 krokoch4. RDC parný generátor – dokonalá para5. UR2 nastavenie vlhkosti6. AWC reverzný ventilátor7. 2 rýchlostný ventilátor8. PTM kontrola teploty počas varenia9. Tlačidlo pre reset alarmu10. Dvere s dvojitým zasklením11. Halogénové osvetlenie komory12. Možnosť vákuovej sondy KSFMS | 1 |  |  |  |  |
|  Spolu: |   |   |   |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |      |
| Adresa:  |    |
| IČO:  |   |
| Platca DPH: |     |
| Dátum: |    |